ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ (РИМ)
По всем видам конструкций, указанных в Приложении 3.




Требования к постерам для биллборда 6x3 m (статика)

Материал  - баннер литой, 360/720 dpi/  баннер Корея 440 г/ баннер Китай, 330 г
Печать – односторонняя, цветность 4+0
Комплектация – печать только одним фрагментом.
Габаритный размер постера: 6000х3000 мм
Запечатываемое поле постера: 6000х3000 мм
Видимое поле постера: 6000х3000 мм
Рекомендуемое поле для помещения значимой информации: 5750х2700 мм (относительно центра постера).
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