ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ (РИМ)
По всем видам конструкций, указанных в Приложении 3.
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Технические требования к постерам для рекламной конструкции "Скроллерный дисплей" 

сити-борд (3.7 ШИРИНА х 2.7м ВЫСОТА)

ФОРМАТ Рекламная конструкция "Скроллерный дисплей" сити-борд 3.7 ШИРИНА х 2.7м ВЫСОТА

МАТЕРИАЛ скроллерная бумага PP Paper Matte

ПЛОТНОСТЬ 110 г/м 2

ПЕЧАТЬ цифровая, цветность 4+0

КОМПЛЕКТАЦИЯ печать одним фрагментом

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР ПЛАКАТА3750 х 2720мм (при использовании  Zip-Lock для скрепления плакатов)

ЗАПЕЧАТЫВАЕМОЕ ПОЛЕ 3750 х 2720мм (при использовании  Zip-Lock для скрепления плакатов)

ГРАНИЦЫ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ3590 х 2550 мм

ОБРЕЗКА

плакаты обрезать в размер 3750 х 2720 мм

УПАКОВКА

плакаты должны быть герметично упакованы в плотный материал (бумага, винил, пленка и др.). НА ТУБУС НЕ 

НАМАТЫВАТЬ!

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЗАПАС ПРИ 

РАЗМЕЩЕНИИ НА 1 МЕСЯЦ, % 20% (округление до целого количества постеров в большую сторону)

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОДНОГО ПОСТЕРА30 дней

ПРИМЕЧАНИЕ Если плакат не соответствует техническим требованиям, то его необходимо заменить.


