ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ (РИМ)
По всем видам конструкций, указанных в Приложении 3.




Требования к постерам ДЛЯ СИТИБОРДА 3.7x2.7 м (СТАТИКА)

360/720 dpi  баннер литой/ баннер Корея 440 г/ баннер Китай 330 г 

Печать – односторонняя

Габаритный размер постера: 3800 (ширина) х 2800 (высота) мм
Запечатываемое поле постера: 3700 (ширина)  х 2700 (высота) мм

Рекомендуемое поле для помещения значимой информации: 
3500 (ширина) х 2400 (высота) мм (относительно центра постера)
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