ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Уличный светодиодный экран для размещения на фасаде нежилого здания по адресу: г Кемерово, Бульвар Строителей, 54-А.
Модель GT8-OX-55-13923-10.2023

	Серия
	GT8-OX-V

	Шаг пикселя / применение
	8 мм / Outdoor ( уличное )

	Светодиод
	1 (1RGB SMD) полноцвет

	Пиковая яркость
	5500 кд/м2

	Мин. расстояние восприятия
	6 м

	Размер экрана
	8640 x 3840 мм

	Разрешение экрана
	1080 x 480 pix

	Соотношение сторон экрана
	9:4

	Вес
	803,12

	Потребляемая мощность макс. / ср.
	27,1 / 13,55 кВт

	Частота регенерации / Частота кадров
	до 3840 Гц / 60-75 Гц

	Количество воспроизводимых оттенков
	281,5 трлн.

	Угол обзора (горизонтальный / вертикальный)
	140° / 140°

	Размер модуля
	320 х 160 мм

	Кол. -во модулей в экране
	648 ( 27 x 24 )

	Размер кабинета
	960мм x 1600 мм и 2880мм х 640 мм

	Обслуживание
	Фронтальное

	Класс защиты лицевой поверхности
	IP65 по ГОСТ 14254-96

	Допустимая влажность
	10.90%

	Температура эксплуатации
	-45..+50°C

	Расчетный срок службы (часов)
	100 000, более 11 лет

	Гарантия
	2 года

	Светодиодный модуль P8, outdoor, SMD3535,320х160мм, 3840Гц, 5500nit, SV,1/5 scan
	20

	Приемная карта MRV416
	1

	Блок питания 200W, 4,5V
	3

	Шлейф 16 ріп в асортименте
	10

	Управление
	Асинхронный контроллер Novastar TB30
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