Руководство по подготовке клипов
для светодиодного экрана на  перекрестке пр. Победы и ул. Юбилейной

· Видеоэкран используется для показа рекламы автомобилистам и прохожим. Время, которое такие зрители наблюдают экран составляет приблизительно 10-15 секунд (для прохожих возможно несколько больше). Лучше всего делать клипы, длительностью 5, 10 и 15 (может быть 20) секунд. Как правило, этого времени вполне достаточно, чтобы донести до зрителей всю необходимую информацию. 

· Разрешение экрана ниже, чем разрешение, телевизора, поэтому мелкие детали, в частности мелкий текст, могут оказаться нечитаемыми. Старайтесь избегать присутствия таких элементов при подготовке Ваших клипов.

· При размещении в кадре текста не делайте его слишком много. Не стоит рассчитывать на то, что прохожие будут стоять и читать всё, что там написано. Используйте одну-две броские фразы. 

· Используйте всю площадь экрана. "Красивая" рамка вокруг всего клипа только съедает полезную площадь, на которой можно было бы разместить больше информации или использовать более крупный (а следовательно и более читаемый) текст.

· Рекомендуемая частота кадров - 25 кадр/сек. Такая скорость вполне доступна серверу вывода и абсолютно достаточна для получения плавного и равномерного видео изображения. 

Форматы клипов
Ролики требуется предоставлять в формате AVI, оптимизированы для разрешения 192x144 точек или без оптимизации в исходном разрешении, время ролика кратно секунде (без долей секунды), название файла латиницей.
* AVI-файлы могут содержать один видео и один аудио поток
* Видео поток может быть: 

* Без сжатия. 

* Сжатым кодеком DivX. Данный кодек даёт хорошее сжатие, но за счёт некоторой потери качества "картинки". При подготовке клипа не следует выбирать слишком большую степень сжатия 

* Аудио поток может быть 

* Без сжатия. 

* С частотой сэмплирования 44100, 32000, 22050 или 11025 Гц. Использование других частот не рекомендуется. 

* 8 или 16 бит на сэмпл. 

* 1 или 2 канала (соответственно моно или стерео). 

При использовании кодеков с потерей качества (как например DivX) рекомендуется использовать ключевые кадры примерно раз в секунду.
